zasílám informace k zásahu v Hustopečích nad Bečvou.

HZS Olomouckého kraje zasahuje u Hustopečí nad Bečvou po havárii vlaku s cisternami s benzenem. Pokračujeme v činnostech, kterými směřujeme k likvidaci havárie, a to konkrétně:
1. probíhá demontáž kolejí na železnici jako příprava pro stavbu další etapy larssenových stěn. To má na starosti specializovaná firma. Fyzická bariéra má omezit mísení vody z jezera s podzemními vodami kontaminovanými benzenem. Dokončeno bylo více než 200 metrů bariér,
1. dvě velkokapacitní čerpadla Hydrosub 150 zajišťují přívod vody do monitorů (statických proudnic) na břehu vodní plochy. Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera. Na břehu od rána do večera pracuje 22 monitorů, 
1. vodní plochu zabezpečujeme stovkami metrů norných stěn a sorpčních hadů, uniklou látku zachytáváme sorbentem, reagujeme na aktuální požadavky ČIŽP,
1. zajišťujeme protipožární opatření u všech prací: místo hlídá výjezdová cisterna, hasič-chemik s detektorem,
1. měříme koncentrace v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky,
1. probíhá čerpání podzemní kontaminované vody z vystrojených hlubinných sond, které zajišťuje firma Dekonta.

Celkově na místě pracuje dvacítka hasičů a policistů.

V okolí místa zásahu byly doplněny zákazové značky, které usměrňují pohyb osob a vozidel tak, aby byla dodržena bezpečnost provozu.

Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR a s jednotkami HZS ČR z jiných krajů.

Vyjádření ČIŽP k 17:00 31. března: https://www.cizp.cz/
O víkendu se koncentrace benzenu ve vodní nádrži pohybovaly kolem 200 mikrogramů na litr. Zdá se, že se situace prozatím mírně zlepšila a to pravděpodobně díky dokončení první fáze stavby larssenovy stěny a intenzivnímu provzdušňování vodní nádrže, které urychluje odpařování benzenu. Situace je ale stále těžko předvídatelná a účinnost opatření bude možné plně zhodnotit s větším časovým odstupem.

Všechno úsilí směřuje k tomu, aby se šíření kontaminace minimalizovalo. O víkendu bylo dokončeno plánovaných 210 metrů tzv. larssenovy stěny, v pracích se ale pokračuje dále tak, aby stěna nakonec obkroužila ohnisko kontaminace. Pokračovalo také čerpání kontaminovaných podzemních vod z vyhloubených sanačních jam. Vedle probíhajících havarijních prací sanační společnost aktuálně zpracovává projekt dalších etap sanace, který má být předložen na začátku dubna. Projekt pak musí schválit ČIŽP společně se Správou železnice.

Při současných koncentracích benzenu vidíme jako klíčové zamezení vstupu veřejnosti k bezprostřední blízkosti nádrže a kontaktu s vodou. Příslušný vodoprávní úřad v pátek zakázal užívání povrchové a podzemní vody v ohrožené lokalitě. Podrobnosti a mapa viz https://www.mesto-hranice.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-zakaz-nakladani-s-povrchovymi-a-podzemnimi-vodami-s-okamzitou-ucinnosti-v-k-u-hustopece-nad-becvou-vyznacene-uzemi-dle-sit-vykresu-e-c-167-2025

Vyjádření KHS Olomouckého kraje k 15:00 26. března:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci v pondělí 24. 3. 2025 pokračovala ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v realizaci odběrů vzorků vod ze studní v rámci preventivního monitoringu se zaměřením na přítomnost benzenu a jeho derivátů xylenu a toluenu. Dle výsledků provedených analýz nebyly v žádném z odebraných vzorků tyto látky zjištěny (mez stanovitelnosti odpovídá hodnotě 0,5 µg/l). 
Voda ze studní zůstává i nadále bez detekce látek v souvislosti s havárií nákladního vlaku převážejícího benzen.  
V preventivním monitoringu jakosti vody budeme pokračovat příští týden, tentokrát výjimečně v úterý 1. 4. 2025.  

npor. Ing. Marek Mrázik
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